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Ааленский ярус — нижний ярус среднего отдела юрской системы. Руководящими ископаемыми ааленского яруса являются аммониты. Широко распространен на Кавказе и в Донецком бассейне.
Абазинская свита — самый нижний горизонт фораминиферовых слоев. Представлена зеленовато-серыми и синевато-зелеными глинами с небольшими прослойками песка, песчаника и мергелей; мощность меняется от 20 до 100 м. По возрасту относится к самым верхам палеоценовых отложений Кубано-Черноморской нефтегазоносной области. С абазинской свитой в западной части Кубано-Черноморской газоносной области связаны промышленные скопления нефти.
Абаканская свита — сложена красноцветными песчаниками, конгломератами и алевролитами с прослоями аргеллитов, мергелей, туфо-песчаников и пластовыми залежами эффузивных пород. Мощность абаканской свиты до 1200-1500 м.
Абзановский горизонт — слагается глинистыми, алевритистыми и песчанистыми известняками, алевролитами, конгломератами и глинами; мощность 400-550 м.
Абсорбер – аппарат для сушки и очистки газа от примесей с помощью жидких поглотителей. Для увеличения поверхности контакта газа с жидкостью, газ направляется снизу-вверх, а встречный поток поглотителя разбрызгивается на специальных тарельчатых или сетчатых поверхностях в верхней части колонны.
Абсорбция – поглощение вещества веществом, характеризующееся проникновением абсорбированного вещества в массу абсорбента. Величина А. газа зависит от состава газа и жидкости, а также от температуры. С понижением температуры растворимость, а, следовательно, и величина А. понижается. В качестве поглотителя обычно используются спирты, гликоли и др.
Аварийные выбросы нефти, газа и минерализованных вод – вынос на земную поверхность из нефтяных и газовых скважин значительных масс подземных флюидов (пластовых вод, нефти, газа, конденсата), находящихся под высоким давлением. Аварийные выбросы могут носить катастрофический характер и сопровождаться человеческими жертвами. На месте аварийных скважин часто образуются кратеры, которые трудно рекультивировать. При аварийных выбросах пластовые флюиды проникают во все проницаемые горизонты по пути движения, происходит их смешивание с водами зоны свободного водообмена, в том числе питьевыми водами.
Аварийные работы в бурении – работы, связанные с устранением последствий аварии: поломки бурильных труб, прихвата бурового инструмента, оставлением в скважине металлических предметов – долот, труб, геофизических приборов и т.п.
Аварии с бурильной колонной — оставление в скважине элементов бурильной колонны или ее частей (ведущих, бурильных и утяжеленных труб, переводников, муфт, замков, центраторов, амортизаторов, калибраторов) в результате поломок по телу на гладком участке, в зоне замковой резьбы или по сварному шву, вследствие срыва по резьбовому соединению и из-за падения в скважину названных элементов.
Аварии с обсадными колоннами — аварии со спускаемыми, спущенными или зацементированными обсадными колоннами либо с их частями, вызванные разъединением по резьбовым соединениям, обрывом по сварному шву и телу трубы, смятием или разрывом по телу трубы, прихватом, падением колонны или ее части, повреждением труб при разбуривании цементного стакана, стоп-кольца обратного клапана, направляющей пробки или неисправностью элементов оснастки низа обсадных колонн.
Аварии вследствие неудачного цементирования — прихват затвердевшим цементным раствором колонны бурильных труб, на которой спускалась секция обсадных труб или хвостовик; отказ в работе и повреждение узлов подвески секции обсадной колонны, нарушающие процесс крепления и дальнейшую проводку скважины; оголение башмака, недоподъем в затрубном пространстве или оставление в колонне цементного раствора, если требуются дополнительные работы по устранению нарушения.
Аварии с долотами — оставление в скважине долота, бурильной головки или его элементов и частей.
Аварии с забойными двигателями — оставление в скважине турбобуров или электробуров, винтовых двигателей или их узлов в результате развинчивания по резьбе или поломок.
Аварии в результате падения в скважину посторонних предметов — падение в скважину вкладышей ротора, роторных клиньев, ключей, кувалд, узлов пневматических клиньев, пневматических буровых ключей и других ручных инструментов, приспособлений или их частей, с помощью которых велись работы на устье скважины или над ним.
Адаптация цифровой фильтрационной модели – корректирование параметров цифровой фильтрационной модели на основе согласования расчетных фактических технологических показателей разработки, которые получены по результатам моделирования, с фактическими показателями добычи нефти, газа, конденсата, нагнетания рабочих агентов, пластовых и забойных давлений, обводнения залежей и других параметров.
Адсорбент – твердое или жидкое вещество, поверхность которого способна поглощать из окружающей среды газообразные или находящиеся в растворе вещества. Существуют природные или искусственные адсорбенты, среди которых – глины, породы, содержащие аморфную кремнекислоту (трепел, опока), специально подготовленный активированный уголь.
Адсорбер – аппарат для осушки и очистки газа от примесей с помощью твердых поглотителей. В системах подготовки газа обычно устанавливают несколько адсорберов, с периодическим переключением режимов работы аппарата: «осушка» — «регенерация адсорбента»; это обеспечивает непрерывность процесса очистки газа. Регенерацию адсорбента проводят нагреванием до 200 — 300°С.
Адсорбция – поглощение поверхностным слоем тела жидкого или газообразного вещества твердыми поглотителями – адсорбентами. Адсорбенты обычно имеют развитую удельную поверхность – до нескольких сотен м2/г. В нефтегазопромысловой практике в качестве адсорбентов используют силикагель, цеолиты, безводный хлористый кальций и др. Адсорбция используется в технике, в частности, при очистке нефтепродуктов.
Антиклинальная ловушка — углеводородная ловушка, образованная антиклинальной структурой.
Алмазный инструмент — буровые долота и другие инструменты, режущие кромки которых укреплены для повышения их твердости техническими алмазами.
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Баженовская свита – стратиграфическое подразделение центральной части Западносибирской плиты. Представлена черными аргиллитами, часто плитчатыми, битуминозными, с большим количеством рыбных остатков, аммонитов, белемнитов, с прослоями глинистых известняков. По окраинам плиты битуминозность снижается или исчезает. Мощность 10-70 м. Наличие битумов позволяет в последнее время рассматривать свиту как возможный источник так называемой сланцевой нефти. Относится к верхней юре.
Баррель — измерения добычи нефти и нефтепродуктов. 1 баррель = 42 американским галлонам = 159 литрам; 7,3 барреля = 1 тонне нефти; 6,29 баррелей = 1 м3.
Баржа — не самодвижущееся судно, используемое в качестве базы для бурового оборудования при подводной прокладке трубопроводов или транспортировке нефти и нефтепродуктов на короткие расстояния.
Бентонит — разновидность природной глины, добавляемой в буровой раствор (смектит, гель).
Буровая бригада – группа рабочих, осуществляющих бурение скважины. Обычно состоит из двух вахт, сменяющих друг друга. При трехсменной работе вахта состоит из трех смен, в каждую из которых входят бурильщик и три помощника.
Бурильная колонна — стальные трубы длиной около 10 м для соединения бурового долота с буровым станком. комплекс бурового оборудования, включающий соединенные друг с другом трубы, буровое долото и другие инструменты. В процессе бурения буровая колонна вращается роторным (буровым) столом.
Буровая платформа — морская платформа для бурения разведочных и эксплуатационных скважин, но в отличие от эксплуатационной платформы без оборудования для переработки.
Буровая установка — полный комплект оборудования для бурения скважин.
Буровая шахта — открытое отверстие в центре корпуса бурового судна, через которое производится бурение.
Буровое судно — судно, оборудованное установкой для морского бурения на глубинах, не доступных для самоподъемных или полупогружных установок.
Буровой раствор — смесь глины, воды и хим. соединений, закачиваемых вниз по бурильной колонне для смазки системы и поддержания необходимого давления. Назначение раствора — охлаждение бурового долота, удаление сколков породы и вынос их на поверхность, предупреждение обрушивания стенки скважины, поддерживание необходимого давления в забое скважины во избежание выброса углеводородов.
Британская Национальная Нефтяная Корпорация (БННК) — государственная корпорация, основанная правительством Великобритании для управления освоением британского сектора континентального шельфа.
Буровое долото — инструмент, используемый в бурении скважин для механического разрушения породы и постепенного проникновения в подземные слои. Образует круглое отверстие.
Бурение — выполнение отверстия с помощью любого механизма.
Буровая вышка — металлическая конструкция, устанавливаемая над стволом скважины и предназначенная для подъема и опускания в скважину труб и инструментов.
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Ведущая труба – верхняя труба бурильной колонны, обычно квадратного или шестигранного сечения, верхней частью соединяющаяся с вертлюгом. Нижняя часть ведущей трубы заканчивается сменяемым переводником для соединения с бурильной трубой.
Вертлюг — вращающееся соединение бурового шланга с буровой колонной.
Верхнеамазонская нефтегазоносная провинция (Предандийская) – расположена на территории Колумбии, Эквадора, Перу, Бразилии. Первое месторождение открыто в 1963 г. Нефтегазоносность связана с одноименной впадиной, занимающей часть Предандийского краевого прогиба и западный склон Бразильской платформы. Размеры ее 1450х750 км. Фундамент залегает на глубине более 9 км. Региональная нефтегазоносность связана с меловыми отложениями, а также эоценом; продуктивные отложения залегают на глубинах 900-3900 м. Открыто более 50 месторождений, залежи которых преимущественно пластовые сводовые, часто тектонически экранированные.
Водонапорный режим пласта — процесс добычи, при котором нефть и газ вытесняются из пласта давлением слоя воды, лежащего под ним.
Возможные запасы — неразработанные запасы нефти и/или газа, которые по обоснованным инженерным соображениям могут быть извлечены из неразведанных структур.
Вращательное бурение — бурение, при котором буровая колонна целиком, включая буровое долото, вращается (в отличие от турбинного бурения).
Вспомогательная дожимная станция — платформа, сооруженная вдоль части подводного нефтегазового провода для форсирования процесса перекачки.
Выброс — ситуация, когда пластовое давление превышает гидростатический напор бурового раствора, позволяя пластовой жидкости входить в ствол скважины.
Выводная труба — стальная конструкция для отвода попутного газа для сжигания.
Выклинивающая ловушка — ловушка, в которой пласт или нефтеносная порода становится тоньше по мере приближения к зоне непроницаемости и схождения на нет.
Выкупная цена — цена, по которой добывающая компания выкупает добываемую ею нефть, принадлежащую государству.
Верховой рабочий — член буровой бригады, работающий наверху буровой вышки.
Высокосернистая нефть — сырая нефть со значительным содержанием серы.
Вязкость — способность жидкости течь при определенной температуре.
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Газ – агрегатное состояние вещества, в котором кинетическая энергия теплового движения его частиц значительно превосходит потенциальную энергию взаимодействия между ними, в связи с чем частицы движутся свободно, равномерно заполняя весь предоставленный им объем. По сравнению с твердыми телами и жидкостями расстояния молекул в газе весьма значительны.
Газ углеводородный — природный газ, содержание углеводородных компонентов которого превышает 50%.
Газойль — промежуточный дистиллят, получаемый при переработке нефти на стадии между смазочными маслами и керосином; используется для производства дизельного топлива и сжигается в системах центрального отопления.
Газоконденсат — жидкие углеводороды, встречающиеся в соединении с природным газом.
Газонапорный режим — режим добычи, при котором нефть вытесняется из пласта давлением газовой шапки.
Газ нефтяной — природный газ, сорбированный нефтью в пластовых условиях.
Газовая шапка — верхняя часть пласта месторождения, содержащая природный газ. Газ, извлекаемый в процессе добычи нефти, иногда закачивается в газовую шапку для повышения отдачи углеводородов.
Газ попутный — добываемая из газонефтяной залежи смесь свободного газа газовой шапки и нефтяного газа.
Газ свободный — природный газ газовых и газоконденсатных залежей, включая газ газовой шапки.
Глушение скважины — глушение потока в скважине путем уравновешивания пластового давления заполнением ствола скважины раствором достаточно высокой плотности.
Горизонт — слой или несколько слоев породы, которые предположительно образовывались последовательным образом.
Гравиметрическая разведка — метод геологической разведки, при котором изменение гравитационного поля используется для определения характера подземных пород.
Геологоразведочные работы на нефть и газ — комплексные работы, направленные на выявление, геолого-экономическую оценку и подготовку к разработке промышленных залежей нефти и газа.
Подразделяются на поисковый и разведочный этапы. В свою очередь, поисковый этап включает три стадии: региональные геолого-геофизические работы; подготовка площади к глубокому бурению; поиски месторождений (залежей). Что же касается разведочного этапа, то его цель — подготовка месторождения к разработке.
Геотермальный градиент — повышение температуры породы по мере увеличения расстояния от земной поверхности.
Геофизическое исследование скважины (каротаж) — полная запись информации о геофизических характеристиках пород, через которые проходит скважина.
Горизонтальное бурение — предельный случай наклонно-направленного бурения, при котором скважина бурится вдоль горизонтально расположенного пласта.
[bookmark: _Toc452493722]Д
Давление гидроразрыва – давление на забое скважины при проведении гидравлического разрыва пласта, которое по времени отвечает моменту образования трещин в пласте.
Давление гидростатическое – давление в любой точке ствола скважины, обусловленное весом столба воды, измеряемого (по вертикали) от данной точки до зеркала жидкости при отсутствии движения последней.
Давление горное – давление, под которым находятся горные породы у стенки скважины. Давление горное обуславливается весом вышележащих пород и усилием геодинамических деформаций массива горных пород.
Добыча первичными методами — добыча нефти или газа из пласта с использованием только естественных процессов.
Добыча вторичными методами — добыча нефти или газа из пласта искусственными методами поддержания или увеличения пластового давления путем нагнетания газа, воды или других веществ в пластовую породу.
Добыча нефти третичными методами — добыча нефти или газа из части пласта, залегающего над той его частью, из которой может осуществляться добыча первичными или вторичными методами. Обычно требует сложных технологий, как, например, подогрев пласта для уменьшения вязкости нефти или инжекция химикатов для растворения нефти.
Доказанное месторождение — месторождение нефти и/или газа, для которого определены физическая протяженность и оценочные запасы.
Доказанные запасы — оценочные запасы углеводородов, которые могут быть извлечены в будущем из известных пластов нефти или газа при существующем экономическом и техническом уровне, исходя из геологической и технической информации.
Двухтрубка — две секции буровой, обсадной или насосно-компрессорной трубы, соединенных вместе.
Добыча нефти с искусственным поддержанием энергии пласта (добыча нефти вторичными и третичными методами) — комплекс технологий добычи нефти, разработанных для повышения отдачи углеводородов на базе использования специальных физических, химических и термических методов.
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Естественное напряженное состояние горных пород — совокупность напряженных состояний, формирующихся в массивах горных пород (в недрах) вследствие воздействия естественных факторов. Основной и постоянно действующей причиной формирования естественного напряженного состояния является гравитация; дополнительные факторы: вертикальные и горизонтальные движения земной коры, процессы денудационного среза и переотложения горных пород, которые имеют разную распространенность, длительность и силу действия (изменяясь постоянно, непрерывно или скачкообразно). В ряде участков земной коры при активно действующих дополнит, факторах горизонтальные или наклонные составляющие тензоров напряжений могут значительно превышать вертикальные составляющие, определяемые из расчетов по гравитации. Естественное напряженное состояние зависит от геометрических и структурных характеристик массива, его деформированности, прочности горных пород, их вязкости, обводненности и др. Естественное напряженное состояние и его изменения приводят к деформациям, смещениям и разрушениям различных элементов породных массивов в глубине и на поверхности, к деформациям инженерных сооружений, крепей горных выработок, вызывают землетрясения, стреляния горных пород и горные удары. Энергия естественного напряженного состояния способна производить и полезную работу по улучшению дробления пород при добыче твердых полезных ископаемых, облегчению бурения при проходке скважин. Познание закономерностей естественного напряженного состояния представляет одну из фундаментальных задач науки о Земле, имеющих важнейшее практическое значение.
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Железобетонный резервуар — емкость для хранения нефти и нефтепродуктов, днище, корпус и покрытие которой изготавливаются из железобетона. Форма железобетонного резервуара прямоугольная или цилиндрическая. Различают железобетонные резервуары монолитные (днище, корпус и покрытие имеют общий каркас из стальной арматуры) и сборно-монолитные (днище в виде монолитного блока, а корпус и покрытие из сборных плит). По способу сооружения железобетонные резервуары делят на наземные и заглубленные. Последние менее пожароопасны, что позволяет сократить расстояние между резервуарами и другими сооружениями, значительно уменьшает размеры резервуарного парка и трубопроводных коммуникаций.
Желоба – коробчатые конструкции с перегородками, направляющие промывочную жидкость от устья скважины в приемные емкости. Обеспечивают очистку бурового раствора от шлама, осаждаемого перед перегородками.
Желонка – устройство для извлечения из скважины песка или жидкости. Представляет собой отрезок массивной трубы с клапаном в нижней части. Спускается в скважину на канате.
Жирный газ – условное название природного газа, содержащего в своем составе значительное количество тяжелых углеводородов (ТУ). В отличие от жирного газа, газ с преобладанием легких углеводородных фракций называют тощим.
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Залежь нефти и газа — единичное скопление нефти и газа, заполняющее некоторый объем горных пород, называемый «ловушкой».
Забой — противоположный от земной поверхности конец горной выработки; во время бурения и других горных работ забой постоянно перемещается по намеченному продолжению выработки.
Забой скважины — самая нижняя часть ствола скважины, находящейся в бурении или эксплуатации.
Забойная (пластовая) проба нефти — проба нефти, поднятая с забоя скважины глубинным пробоотборником и находящаяся в условиях пластового давления.
Забойное давление — давление на забое работающей (эксплуатируемой) скважины. Забойное давление замеряется глубинными манометрами. Изменяя величину забойного давления в скважинах, можно изменять дебит скважины в нужном направлении.
Заводнение внутриконтурное — метод поддержания пластового давления путем закачки воды непосредственно в нефтяную залежь.
Заводнение нефтяного пласта — введение в нефтяной пласт воды через специальные скважины, называемыми «нагнетательными» («инжекционными») для увеличения нефтеотдачи пласта и повышения добычи нефти.
Заводнение площадное — вторичный метод добычи нефти, применяемый обычно на истощенных нефтяных пластах с плохой проницаемостью коллекторов, при котором в пласт через нагнетательные скважины, разбросанные по всей площади, закачивается вода, которая при движении по пласту от забоев нагнетательных скважин вытесняет нефть из пор и проталкивает ее по направлению к участкам пониженных давлений в пласте, т. е. к забоям эксплуатирующихся скважин.
Заводнение приконтурное — метод поддержание пластового давления путем закачки воды в приконтурную, нефтяную часть залежи. Заводнение приконтурное применяется при ухудшении проницаемости в законтурной (водоносной) части пласта или при плохой связи между водяной и нефтяной частями пласта.
Забойный штуцер – штуцер, установленный в нижней части колонны насосно-компрессорных труб. Предназначен для уменьшения пульсаций в скважине, работающей в режиме растворенного газа. Также уменьшает пескопроявления в скважинах, вскрывших слабосцементированные коллекторы.
Запасы промышленных категорий — изученные с достаточной степенью детальности запасы залежи, нефтегазоносность которой установлена на основании полученных в скважинах промышленных притоков нефти и газа.
Забуривание скважины — начало бурения скважины с небольшого углубления буровым долотом большого диаметра.
Заканчивание скважины — совокупность операций (установка эксплуатационной колонны, клапанов, оборудование устья скважины), необходимых для введения добывающей скважины в эксплуатацию.
Законтурная скважина — пробуренная непосредственно за контуром доказанных запасов месторождения с целью исследования возможности расширения месторождения.
Зарезка нового ствола скважины — восстановительная процедура создания новых секций скважины с целью обойти скопившийся «утиль», а также с целью повторного пробуривания потерянной скважины.
Затрубное пространство — название кольцеобразного пространства между бурильной колонной и стволом скважины.
Запасы — количество углеводородов (нефти и природного газа), найденных в пласте нефтяного или газового месторождения.
Запасы (месторождения) — объем нефти, содержащейся в породах пласта.
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Извлекаемые запасы — часть нефти или газа в пласте, которые можно добыть, используя доступную в данный момент технологию.
Известково-битумный раствор – используется в процессе бурения при вскрытии нефтегазопродуктивных пластов.
Искривленная скважина — скважина, пробуренная с постепенным отклонением ствола от вертикали (с целью достичь различные части пласта с одной платформы).
Исследовательская (оценочная) скважина — скважина, которую бурят с целью определения параметров месторождения.
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Кавернограмма – каротажная диаграмма, снятая каверномером. Используется для определения объема ствола скважины с учетом неровностей (каверн) стенок. Это понятие трактуется также как кривая изменения диаметра ствола скважины с глубиной. Кавернограмма получается в результате изменений при помощи спускаемого в скважину глубинного прибора – каверномера. Кавернограмма применяется также для оценки состояния скважины, уточнения геологического характера пласта и определения диаметра скважины для целей интерпретации результатов геофизических исследований в скважинах. Необходима для оценки качества проходки ствола и для интерпретации результатов геофизических исследований в скважинах.
Капитальный ремонт скважины — повторное проникновение в законченную скважину для проведения очистных и восстановительных работ.
Каротаж скважины — полная запись информации, собранной во время бурения скважины. Такая информация позволяет построить полную картину геологического разреза, пройденного данной скважиной.
Каротажная диаграмма — табличное или графическое описание условий бурения или геофизических характеристик, полученное при исследовании скважины.
Карта изопахит — геологическая карта с нанесенными изолиниями равных мощностей определеного горизонта (слоя пород).
Керн — образец породы цилиндрической формы, полученный из скважины при ее бурении посредством керноотборника с кольцеобразным буровым долотом.
Керн боковой — образцы пород цилиндрической формы, полученные торпедированием полых металлических цилиндров в стенку ствола скважины.
Керноотборник — полая секция трубы над кольцеобразным долотом.
Кислотная обработка — метод стимулирования, при котором кислота нагнетается в малопроницаемый пласт, расширяя размеры пор и увеличивая поток нефти.
Коллекторы нефти и газа — горные порода, обладающие способностью вмещать нефть и газ, а также пропускать их через себя при наличии перепада давления.
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Ламинарное течение – характер течения жидкости в виде не перемешивающихся, параллельных струй. Для ламинарного течения воды критерий Рейнольдса равен менее 2320.
Лебедка буровая – грузоподъемный механизм, предназначенный для спуска, подъема и удержания на весу бурового инструмента, колонн и прочего. Состоит из барабана, на который наматывается ходовой конец бурового каната и талевой системы, системы цепной передачи с муфтами переключения скоростей, электромоторов или двигателей внутреннего сгорания. Лебедка буровая снабжена тормозами, посредством которых талевая система затормаживается на желаемой высоте остановки крюка.
Ловушка — объем горных пород, в котором изменение проницаемости способствует накоплению и сохранению нефти и газа.
Летучесть — способность жидкости испаряться.
Лифт (насосно-компрессорные трубы, эксплуатационная колонна) — система соединенных стальных труб, расположенная в центре скважины, по которым фильтрат поступает на поверхность.
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Месторождение нефти и газа — отдельная залежь или группа залежей, разобщенных по вертикали или горизонтали, но контролируемых одной локальной структурой.
Многоэтажные месторождения — залежи, составляющие месторождение, располагаются в пределах осредненного контура нефтеносности на различных стратиграфических уровнях.
Манифольд (разветвленный трубопровод, распределительная магистраль) — система труб и клапанов, позволяющая разделять поток фильтрата или нефтепродуктов на несколько каналов.
Мантия (Земли) — часть земного шара между земной корой и ядром Земли.
Материнская порода — порода, в которой образовались природные углеводороды.
Межремонтный период — средний период времени между отказами оборудования, усредненный срок эксплуатации отдельных элементов нефтеперерабатывающего оборудования, в частности, роторных (вращающихся) элементов. Межремонтный период нефтеперерабатывающей установки (завода) является одним из показателей эффективности ее эксплуатации.
Меркаптан — соединения, молекулы которых содержат серу, с низким молекулярным весом и поэтому очень легкие.
Месторождение — совокупность пористых или трещиноватых горных пород, содержащих углеводороды.
Методы интенсификации добычи — комплекс методов увеличения продуктивности скважин месторождения.
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Нефть — (petroleum — от лат. petra oleum, означающего буквально «каменное масло»): горючая маслянистая жидкость, распространенная в осадочной оболочке Земли; важнейшее полезное ископаемое. Сложная смесь алканов, некоторых цикланов и аренов, а также кислородных, сернистых и азотистых соединений. Различают легкую (0,65-0,87 г/см3), среднюю (0,871-0,910 г/см3) и тяжелую (0,910-1,05 г/см3) нефть. Теплота сгорания 43,7-46,2 МДж/кг (10 400-11 000 ккал/кг). Нефть классифицируют по содержанию S на малосернистые (до 0,5% S), сернистые (0,5-2% S) и высокосернистые (св. 2% S). Используют издавна (с 6-го тыс. до н. э.). Путем перегонки из нефти получают бензин, реактивное топливо, осветительный керосин, дизельное топливо, мазут.
Нефтегазогеологическое районирование — разделение осадочных бассейнов на нефтегазоносные объекты разного масштаба, от нефтегазоносных провинций до месторождений и залежей нефти и газа. Основывается на комплексе геологических показателей, определяющих условия генерации, миграции, аккумуляции и сохранности скоплений углеводородов.
Нефтегазоносный район — совокупность нескольких смежных месторождений, объединенных общностью нефтегазоносных свит и структурных условий. Например, Сургутский, Ромашкинский, Старогрозненский.
Нефтегазоносная область — совокупность нескольких смежных нефтегазоносных районов, объединенных сходством геологического строения, условий нефтегазообразования и истории геологического развития. Чаще всего соответствует геологическим объектам субрегионального масштаба. Например, Кубано-Черноморская, Эмбенская.
Нефтегазоносная провинция — сравнительно крупный участок земной коры, объединяющий несколько смежных нефтегазоносных областей с общими чертами региональной геологии и сходными условиями регионального нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Чаще всего соответствует геологическим объектам регионального и надрегионального масштаба. Например, Волго-Уральская, Тимано-Печорская.
Нефтегазоносный комплекс — часть геологического разреза, отличающаяся сходным литологическим составом от выше- и нижележащих пород, содержащая нефть и газ в промышленных объемах.
Нефтеотдача пластов — степень полноты вытеснения нефти из продуктивного горизонта в скважины (шахты) водой или газом под воздействием пластовой энергии. Нефтеотдача пласта оценивается коэффициентом нефтеотдачи (отношение добытой нефти к ее геологическим запасам). Нефтепродукты в широком смысле смеси углеводородов и некоторых их производных, реже — индивидуальные химические соединения, получаемые переработкой нефти и нефтяных попутных газов. Используются в качестве топлива, смазочных материалов, сырья для нефтехимического синтеза и др.
Нагнетательные скважины — скважины, использующиеся для поддержания пластового давления.
Наклонно-направленное бурение — наиболее часто применяется вертикальное направление бурения, однако по целому ряду причин возможно специальное проведение бурения под наклоном.
Направление — элемент верхней части обсадной конструкции, предназначенный для направления буровой трубы.
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Обводненность (скважины) — процентное содержание воды в общем объеме (весе) жидкости добываемой из скважины. Соответственно, обводненность бывает объемной и весовой.
Обессоливание — удаление соли из сырой нефти. Рекомендуется проводить в процессе подготовки сырца для коммерческой реализации и обязательно должно быть выполнено перед нефтепереработкой.
Обработка (отчистка фильтрата) — комплекс процедур, применяемых для разделения фильтрата на различные компоненты и получения нефти-сырца.
Образец — небольшое количество породы, извлекаемое, обычно при бурении в процессе отбора кернов, для изучения характеристик породы. См. также керн.
Обсадная колонна — система стальных труб, используемых для облицовки внутренней поверхности ствола скважины с целью ее укрепления. Закрепляется цементированием кольцеобразного пространства между элементами обсадной колонны и стенкой ствола скважины. При установке каждой очередной плети обсадной колонны диаметр скважины уменьшается, так что в целом колонна имеет вид телескопа. Трубы — элементы плети имеют стандартную длину в 9 метров и скрепляются резьбовыми соединениями.
Осадочные породы — породы, образованные скоплением донных отложений.
Освоение — комплекс операций и мероприятий, которые предпринимаются для того, чтобы ввести месторождение в эксплуатацию.
Отбор кернов — извлечение в процессе бурения цилиндрических образцов породы, так называемых «кернов», для изучения характеристик пласта.
Отклонитель — скважина определенной ориентации и наклона, предназначенная для достижения области пласта, расположенной не непосредственно под скважиной.
Отложения (донные осадки) — наслоения частиц различного размера, образуемые в результате либо процессов эрозии «старых» горных пород, либо жизнедеятельности организмов (наслоения раковин и их обломков и т.п.). С течением времени отложения превращаются в осадочные породы.
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Прихваты бурильной колонны — непредвиденная потеря подвижности колонны вследствие прилипания под действием перепада давления, заклинивания в желобах в местах сужений или посторонними предметами, а также в результате обвалов и сальникообразований.
Прогнозирование ресурсов и подсчет запасов углеводородов — проводится на ранней стадии геологоразведочных работ с целью геолого-экономической оценки запасов в потенциально нефтегазоносных регионах.
В зависимости от степени подготовленности информации выделяются ресурсы и запасы. Ресурсы по степени их обоснованности подразделяются на перспективные (С3) и прогнозные (Д1 и Д2). Запасы нефти и газа по степени изученности подразделяются на разведанные (А, В и С1) и предварительно оцененные (С2). Наиболее достоверны запасы промышленных категорий (А, В, С1).
Промышленные запасы нефти и газа — объем запасов углеводородов, являющийся основой для проектирования разработки и эксплуатации газовых и нефтяных месторождений.
Подтвержденные разведанные разрабатываемые запасы — к этой категории запасов относятся разведанные запасы, находящиеся в разработке, или неразрабатываемые, но извлекаемые с использованием действующих скважин или за счет применения специальных технологий, а также переведенные в статус неразрабатываемых их владельцем.
Запасы, отнесенные к неразрабатываемым участкам на разрабатываемых месторождениях, могут классифицироваться как разрабатываемые, если их величина незначительна в сравнении с общей величиной запасов на разрабатываемой площади.
Подтвержденные разведанные неразрабатываемые запасы — запасы, извлекаемые из существующих скважин и требующие сравнительно небольших капитальных вложений для разработки.
Подтвержденные разведанные запасы — запасы, которые, как ожидается, могут быть извлечены с использованием действующих скважин при применении установленного оборудования и методов разработки и существующих экономических и операционных условиях.
Подтвержденные запасы — запасы, рассматриваемые как извлекаемые с применением имеющейся технологии при существующих экономических условиях из той части нефтегазоносного пласта, которая может быть достоверно оценена как экономически продуктивная.
Оценка проводится на основе анализа поисковой, геологической, геофизической и инженерной информации, включая запасы, которые могут быть извлечены с использованием усовершенствованных технологий зарекомендовавших себя экономически и технически успешными для использования на данном месторождении.
Подтвержденные неразведанные — запасы, которые, как ожидается, могут быть извлечены из новых месторождений на не разбуренных площадях, или из существующих месторождений, доразработка которых требует сравнительно больших капиталовложений.
Поисковый блок — территория, в пределах которой осуществляется поиск новых залежей углеводородов
Параметры месторождения — все специфические особенности, которые характеризуют углеводороды (вязкость, плотность и т. д.), а также горные породы, их содержащие (пористость, проницаемость и т.д.).
Перспективный пласт — подземное напластование, в котором, по мнению геологов, можно обнаружить запасы нефти.
Планово-предупредительный ремонт (мероприятие) — запланированные программой эксплуатации установки мероприятия по реконструкции и модернизации оборудования, при которых работа установки полностью прекращается на продолжительный период.
Пласт, стратиграфический слой — залежи горных пород, сформировавшиеся в виде одного из системы последовательно располагающихся слоев.
Подпочва, подстилающий слой грунта — часть земной коры, расположенная под ее поверхностью (под растительным слоем).
Поисковая (разведочная) скважина — скважина, которую бурят для обнаружения нефтяного месторождения.
Покрышка (покров продуктивного пласта) — непроницаемый слой породы, расположенный над продуктивным пластом и предохраняющий углеводороды от миграции в другие слои породы.
Попутный газ — газы в свободном или растворенном состоянии, насыщающие пластовые породы нефтяного месторождения.
Пористость — соотношение объема пустот в материале к общему занимаемому им объему. В нефтяных месторождениях нефть и газ содержатся в порах породы пласта.
Противовыбросовое устройство, превентор — система безопасности, которая позволяет быстро перекрывать скважину в ходе бурения во избежание случайных неконтролируемых выбросов.
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Рабочий агент — общее название для жидкостей или газов, применяемых для закачки в пласты с целью поддержания в них пластового давления или вторичных методов добычи нефти. То же название применяется в отношении газа (воздуха), закачиваемого в скважины при компрессорном способе эксплуатации.
Радиоактивность горных пород — способность к радиоактивному излучению горных пород, содержащих минералы радиоактивных элементов (урана, тория, радия и др.), а также химические элементы, изотопы которых радиоактивны (технеций, прометий, полоний и др.).
Радиоактивный каротаж — метод изучения геологического разреза по радиоактивному излучению. Основными модификациями радиоактивного каротажа являются гамма-каротаж и нейтронный гамма-каротаж. Установка для радиоактивного каротажа состоит из глубинного прибора, спускаемого в скважину на трехжильном или одножильном кабеле, и схемы на поверхности, монтируемой на каротажной станции.
Радиоактивный метод контроля состояния скважин — охватывает методы определения поглощающих пластов и высоты подъема цемента. При радиоактивном метод контроля состояния скважин закачивается в скважину или добавляется в цемент вода с радиоактивным веществом, а затем производятся измерения интенсивности гамма-излучения по стволу скважины при помощи установки для гамма-каротажа. Обычно в качестве радиоактивного вещества применяется какой-либо из радиоактивных изотопов.
Радиоактивный метод определения поглощающих пластов — состоит в следующем. В скважину закачивают небольшое количество воды с растворенным в ней радиоактивным веществом. После закачивания этой воды в пласт скважину промывают и проводят в ней измерение интенсивности гамма-излучения вдоль ее ствола при помощи аппаратуры для гамма-каротажа. Поглощающие пласты отмечаются повышенными показаниями.
Разведка — совокупность методов, применяемых для обнаружения новых нефтяных и газовых месторождений.
Роторное бурение — метод бурения, при котором бурение пород осуществляют долота, поворачивающиеся вокруг своей оси. Сколки породы непрерывно выносятся под давлением на поверхность потоками бурового раствора.
Роторный стол (буровой стол) — круглая плита, часть буровой установки, которая передает вращательное движение буровым трубам через направляющую часть буровой колонны.
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Сжиженный нефтяной газ (СНГ) — смесь легких углеводородов из нефтеносного пласта, которые при нормальной температуре находятся в газообразном состоянии и сжижаются при охлаждении или под давлением. Состоит в основном из бутана и пропана. Иногда называется конденсат.
Сейсморазведка по методологии 3-D — сейсморазведка производится для получения трехмерного изображения исследуемых площадей. Трехмерная сейсморазведка является достаточно дорогостоящим методом разведки поскольку требует существенных затрат времени на компьютерную обработку данных.
Свита пластов (стратиграфический разрез, формация) — напластования горных пород, образующих единую геологическую структуру.
Седиментационный (осадочный) бассейн — совокупность наслоений пород, сформировавшихся из донных отложений на обширных территориях дна океана или озера в течение геологической эры.
Сейсмический анализ — принцип сейсмического анализа заключается в генерации по определенной методике упругих волн и изучении их распространения в толще пород. Сейсмические волны преломляются и отражаются по мере прохождения сквозь различные слои горных пород, что улавливается на поверхности земли или моря специально размещенными датчиками-сейсмографами. Записи датчиков интерпретируются и обобщаются для получения информации о форме пластов пород, залегающих под землей в исследуемом районе.
Сейсмограф — акустический датчик для улавливания отраженных звуковых волн, применяемый в сейсмической разведке.
Скважина — специально оборудованное отверстие (канал), пробуриваемое в земле для добычи нефти из пласта и проведения необходимых для этого работ. В широком смысле термин обозначает также весь комплекс используемого для этого оборудования.
Сырая нефть (сырец) — смесь множества химических веществ и соединений, преимущественно углеводородов. Сырая нефть должна быть разделена на компоненты (фракции) путем дистилляции, прежде чем составляющие ее вещества и соединения могут быть использованы как топливо или переработаны в более ценные продукты. Сырая нефть подразделяется на малосернистую (содержание серы менее 0,5%) и высокосернистую (не менее 2,5% серы).
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Трубопровод — сооружение из труб, соединенных сварными, фланцевыми, резьбовыми и прочими стыками для транспортировки жидкостей, газов, суспензий и пр. под действием разности давлений в различных сечениях. В зависимости от вида транспортируемого продукта трубопроводы называют также газопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, конденсатопровод и т.д.
Трудноизвлекаемые запасы нефти — запасы месторождений, залежей или отдельных их частей, отличающиеся сравнительно неблагоприятными для извлечения геологическими условиями залегания нефти и (или) физическими ее свойствами. Для добычи трудноизвлекаемых запасов требуются повышенные затраты финансовых, материальных и трудовых ресурсов, нетрадиционные технологии, специальное несерийное оборудование и дефицитные реагенты и материалы.
По экономическим критериям эффективности разработки трудноизвлекаемые запасы занимают промежуточное положение между забалансовыми (нерентабельными при существующих экономических условиях, технике и технологии добычи нефти) и извлекаемыми запасами нефти, разработка которых может быть осуществлена рентабельно в современных условиях. К трудноизвлекаемым относятся запасы нефти: заключенные в слабопроницаемых коллекторах (менее 0,05 мкм2); в зонах контакта нефть-вода (водонефтяных зонах) или нефтегазовых залежах в зоне контакта нефть-газ (газонефтяных зонах); содержащие высоковязкую нефть; характеризующиеся высокой газонасыщенностью и извлечение которых ограничено предельно допустимой величиной депрессии, не вызывающей необратимую деформацию горной породы; в составе которых в растворенном и / или свободном газе присутствуют агрессивные компоненты (сероводород, углекислота) в количествах, требующих применения специального оборудования и технологии работ при бурении скважин и добыче нефти; залегающие на больших глубинах (более 4000 м); с пластовой температурой 1000°С и выше; с низкой разницей между пластовой температурой и температурой застывания парафина и смол.
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Углеводород — химическое соединение, в состав которого входят только углерод и водород.
Удельный вес — свойство вещества, измеряемое отношением его веса к его объему.
Устье скважины («головка скважины») — весь комплекс арматуры, клапанов, насадок, датчиков давления, термометров и тому подобного оборудования, устанавливаемый на выходе из скважины.
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Факел (выводная труба) — устройство для отвода и сжигания неиспользованных (попутных) газов.
Фильтрат — смесь нефти, газа, воды и песка, извлекаемая из скважины.
Фонтанная арматура (елка) — другое название для управляющего оборудования устья скважины.
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Хемогенные горные породы — группа пород, образовавшихся непосредственно путем химического осаждения из вод или растворов без участия биологических процессов. В зависимости от способа и места осаждения, а также происхождения вод и растворов хемогенные горные породы могут быть осадочными, гидротермально-осадочными и гидротермальными. Способы осаждения: постепенное концентрирование вод и растворов в результате солнечного испарения, смешивание растворов 2 или более растворимых солей и понижение температуры растворов. По происхождению минералообразующие воды и растворы могут быть морскими, континентальными гидротермальными (слабоминерализованными и рассольными). Место осаждения: поверхность (морские и континентальные водоемы) или недра Земли. Преобладающая часть Хемогенных горных пород является гибридной — гидротермально-осадочной, в меньшей степени — осадочной и гидротермальной. Состав минералообразующих вод и растворов, а также тектонические и климатические условия определяют минералогический состав хемогенных горных пород и ценность их использования в качестве полезного ископаемого. К хемогенным горным породам относятся все минеральные соли, калийные соли, эвапориты, сода, фосфориты, железомарганиевые руды, бокситы, хемогенные известняки, травертины, большая часть свинцово-цинковых, серных, бороносных и литиеносных руд.
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Цементирование — процесс закачивания цемента в затрубное пространство между обсадной колонной и стенкой скважины для фиксации трубы и предотвращения поступления воды.
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Четвертичная геология — раздел геологии, изучающий четвертичную систему (период). Выделение четвертичной геологии в самостоятельную научную дисциплину обусловлено особенностями отложений четвертичной системы, своеобразием используемых методических приемов и спецификой комплекса разрабатываемых ею проблем.
Четвертичный период (антропоген) — наиболее молодой и наиболее короткий (около 1 млн лет) по продолжительности геологический период, последний из трех периодов кайнозойской эры. Четвертичный период ознаменовался крупными горообразовательными процессами (начавшимися еще в неогене) в определенных зонах Земного шара, образованием и таянием мощных ледяных покровов в северном полушарии, появлением человека (отсюда, термин А.П. Павлова «антропоген»). Осадки четвертичного периода преимущественно континентального происхождения — ледниковые валунные суглинки, флювиогляциальные и речные галечники, гравий, пески, а также элювиально-делювиальные суглинки, лесс, глины и т.п.
Чистка скважины (в бурении) — процесс очистки скважины от размельченной породы. При вращательном бурении с применением непрерывно циркулирующей промывочной жидкости чистка скважины производится путем промывки забоя скважины этой жидкостью. При бурении скважин ударным способом чистка скважины периодически производится желонкой. При бурении скважин ручным способом чистка скважины производится большей частью буровым инструментом, разрушающим породу (ложка, змеевик).
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Шурф — скважина, используемая для получения данных о параметрах месторождения.
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Щелочи – гидроокиси металлов, хорошо растворимые в воде с образованием гидроксильных ионов ОН—. В нефтегазовой промышленности находят применение, например, для приготовления буровых растворов и при термохимическом воздействии на пласт с целью интенсификации добычи.
Щит кристаллический – крупнейшая часть платформы, в которой кристаллические, или наиболее древние породы выходят на дневную поверхность. Края щита плавно или ступенчато под осадочный чехол смежных участков плиты; в его пределах мощность осадочных пород небольшая, наименьшая.
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Элеватор – инструмент, посредством которого производят захват и удержание на весу труб (бурильных, обсадных, насосно-компрессорных) при проведении спуско-подъемных операций.
Элекроразведка – геофизический метод разведки месторождений, основанный на изучении естественных и искусственно созданных в недрах электрических полей.
Электрокаротаж – группа электрических методов ГИС. С помощью специальных зондов производятся измерения электрического сопротивления горных пород и их самопроизвольной (спонтанной) поляризации. Применяется для расчленения разреза скважины на проницаемые и непроницаемые участки и прогноза характера насыщения пластов.
Эмульгаторы – вещества, способствующие образованию эмульсий и повышению их устойчивости.
Эмульсия – дисперсная система, состоящая из двух несмешивающихся жидкостей, одна из которых распределена в виде мелких капель в другой. В нефтепромысловой практике часто приходится встречаться с эмульсиями «нефть в воде» или «вода в нефти».
Эксплуатационная скважина — скважина, используемая для извлечения нефти из пласта.
Эхолот — устройство, используемое для вычисления расстояния до некоторой неоднородности (препятствия) исходя из временного интервала, в течение которого звуковая волна достигает этой неоднородности и возвращается обратно.
Эффект Жамена – заключается в том, что при фильтрации нефти в пористом пласте появление пузырьков газа (разгазирование нефти вследствие снижения пластового давления ниже давления насыщения) приводит к резкому ухудшению фазовой проницаемости для нефти.
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Юрская система — вторая снизу система мезозойской группы. Получила свое название в 1829 по наименованию Юрских гор в Швейцарии, где впервые были описаны эти отложения. Юрская система подразделяется на три отдела: нижний — лейас, средний — доггер и верхний — мальм (по названию местностей, где они впервые были описаны). Каждый из отделов подразделяется на ряд ярусов. В РФ и странах СНГ к юрским отложениям приурочены промышленно-нефтеносные горизонты в Эмбенской нефтеносной области, а также в восточном Предкавказье и на северо-западном Кавказе.
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Ядро складки – тело, сложенное пластичными, инородными по отношению к складке, породами, выжатыми из нижележащих отложений в процессе складкообразования.
Язык обводнения – вид избирательного обводнения залежи краевой или подошвенной водой, когда фронт подтягиваемой к скважине пластовой воды имеет вытянутую форму в виде языка. Это условное название отвечает состоянию обводнения скважины краевой водой.
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